Maßnahmenplan

Mustervorlage für Unternehmen

Ansprechperson: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Stand: 24. Juni 2021

Maßnahmenplan

| Nr. | Defizit | Geplante Maßnahme | Im Alarm- und Einsatzplan integriert | Werk 1 | Werk 2 | Werk 3 | Investition erforderlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufzüge sind nicht mehr nutzbar (Personen sind eventuell eingeschlossen). | Aufzüge sind im Alarmfall (nach vorheriger Befreiung von eingeschlossenen Personen) kontrolliert abzuschalten. Lastenaufzüge sind gegebenenfalls zur Sicherung von (Roh-)Materialien sowie (Halb-)Fertigwaren einsatzbereit zu halten. |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr durch Ertrinken (ausgehobene, fehlende Gullideckel, reißende Strömung, und so weiter) | Nicht benötigte Personen sind gemäß Hochwasser-Alarmplan zu evakuieren. Gefahrenstellen (ausgehobene Gullideckel) sind nach Möglichkeit abzusichern. |  |  |  |  |  |
|  | Stromversorgung bricht zusammen (zum Beispiel durch eindringendes Wasser in ebenerdige Trafostationen). | Ausbau der Notstromversorgung: Telefon, Beleuchtung, Kühlung und elektronische Datenverarbeitung (EDV) sind so lange wie möglich zu versorgen. |  |  |  |  |  |
|  | Datenverlust in Folge von Stromausfall. | Durch geeignetes Aggregat zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (unterbrechungsfreie Stromversorgung USV) kann Zeit für eine geordnete Datensicherung gewonnen werden. |  |  |  |  |  |
|  | Brandgefahr durch elektrischen Kurzschluss. | Der Strom ist rechtzeitig abzuschalten. |  |  |  |  |  |
|  | Eingelagerte Produktionsware wird beschädigt. | Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sind zu informieren. Wichtige Fertig- und Halbfertigwaren sowie (Roh-)Materialien sind zu sichern. Lastenaufzüge sind im Alarmfall ohne Personen zu betreiben. |  |  |  |  |  |
|  | Fahrzeuge werden durch Hochwasser beschädigt. | Information an Belegschaft via Telefon. Wenn genug Zeit ist, sind die Fahrzeuge auf eine Anhöhe zu evakuieren. Die Tiefgarage ist zu räumen und zu sichern. |  |  |  |  |  |
|  | Gefahrstoffe, Heizöl und anderen Öle, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Lacke, und so weiter können weggeschwemmt werden oder ins Wasser entweichen. | Sicherung aller entsprechenden Stoffe (spezielle Verschlüsse) sowie Lagerung an erhöhter Stelle. |  |  |  |  |  |
|  | Mobiliar, Ausrüstung, Betriebs- und Hilfsmittel werden beschädigt. | Eventuell Evakuierung kritischer Elemente im Hochwasserfall. Gegebenefalls manuelle Barrieren (zum Beispiel Sandsäcke) zum Schutz vor eindringendem Wasser organisieren und installieren. |  |  |  |  |  |
|  | Gebäude werden geflutet. | Manuelle steckbare Barrieren und Sandsäcke sind zu besorgen und im Bedarfsfall anzubringen. Flexible Wasserbarrieren, mobile Pumpen und Abwasserstopfen sowie mobile Notstromaggregate sind zu beschaffen. |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr durch fehlende Ablauflenkung im Alarmfall. | Folgende organisatorische Maßnahmen sind festzulegen:   * Alarmstufen festlegen (orange und rot) * Hochwasser-Einsatztruppe zusammenstellen und verpflichten * (Bereitschaftsregelung beachten) * Formellen Hochwasser-Einsatzplan erstellen * Evakuierungsplan erstellen * Stellenbeschreibung und Benennung des Hochwasserkoordinierenden |  |  |  |  |  |

Maßnahmenplan

| Nr. | Defizit | Geplante Maßnahme | Im Alarm- und Einsatzplan integriert | Werk 1 | Werk 2 | Werk 3 | Investition erforderlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 2 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 3 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 4 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 5 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 6 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |
| 7 | Defizit 100 Zeichen lang | Maßnahme 100 Zeichen lang |  |  |  |  |  |

Datum: 21.06.2021 – Name: Name, Vorname